附件1：

生产药物石灰粉包装及质量要求：

博罗县石湾自来水公司

|  |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 指标值 |
| 包装规格/包 | 25kg |
| 有效钙含量/% | 60.0-70.0 |
| 外观 | 白色或淡灰色微细粉末 |
| 细度 | 500目 |
| 盐酸不溶物/% | ≤0.05 |

2024年 10月 29日